**询价公告**

按照公开、公平、公正的原则，参照相关规定，诚邀具备相关资质条件的潜在供应商参与四川省川西监狱执法记录仪采购（第二批次）询价工作，具体事项公告如下：

**一、采购项目基本情况：**

**（一）项目编号**：SCMX-20250422。

（二）项目名称**：**四川省川西监狱执法记录仪采购项目（第二批次）。

 （三）采购人：四川省川西监狱

**二、最高限价：**本项目控制价为人民币100800.00元。

**三、采购项目简介：**为各执法部门提供一批具备高性能、高稳定性的执法记录仪，以满足专项执法工作中的记录、证据保全等需求。

**四、询价通知书发出方式：2025年4月29日**在四川省川西监狱门户网站上以询价邀请函形式发布。

**五、采购方式：**询价采购

**六、商务要求**

（一）产品要求：

1. 性能要求：所采购的执法记录仪应具备高清视音频同步录像、拍照、红外夜视、防抖等功能，确保记录画面的清晰度和稳定性。同时，要具备防尘、防水、防摔等特性，以适应各种复杂环境。

2. 存储要求：执法记录仪应具备大容量存储空间，以满足长时间、大容量的录像需求。

3. 电池续航：电池续航时间应达到实际工作需求，确保在长时间使用过程中不会因电量耗尽而影响工作。

4. 操作便捷：执法记录仪应具备简单易用的操作界面，方便执法人员快速上手。

5. 传输功能：具备数据传输功能，方便内部数据、资料传输保存至现有执法数据采集终端。

6.品牌要求：国产品牌。

7.数据安全要求:摄录时撞击/跌落自动保存视频。

★（二）技术参数

1.外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应≥IP68；

2.硬件要求：设备的质量（外接设备除外）≤160g。颜色：设备外表主体颜色应为黑色。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸应≤90mm×65mm×35mm（长×宽×高）；屏幕：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in，显示屏最大亮度应≥400cd/m2；

3.开机时间：执法记录仪开机时间应≤3s。

4.电池工作时间及充电时间：设备采用可更换或不可更换电池供电，单块电池连续摄录时间应≥10h，充电时间应≤3.5h；

5.一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。并可通过一次按键实现720P、1080P、1440P、4K四种分辨率之间的切换；

6.视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在四种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2560×1440、3840×2160）条件下均应≥140°；

7.视频性能：在视频分辨率3840×2160下，视频分辨力应≥1000线；

8.几何失真：执法记录仪记录的视频在本机所有分辨率条件下几何失真均应≤6%；

9.照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片在本机最高分辨率条件下的照片分辨力应≥2000线，在本机所有分辨率条件下的照片分辨力应≥1400线；

10.耐久性：电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示及开关≥2000次。跌落试验：执法记录仪裸机跌落高度应≥2000mm，任意6个面各跌落5次。试验后执法记录仪应无损坏；

11.夜视：执法仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；

12.预录功能：具有预录功能，且能在预录触发前≥30s的视音频信息；

13.重点文件标记：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。

14.日志记录：设备应能对开关机时间、摄录时间、照相时间等操作进行日志记录；

15.语音播报：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录音、摄录、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及正点报时功能；

16.紧急摄录：执法记录仪在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式；

17.定时/延时拍照功能：样机具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间；

18.防抖设置功能：设备可通过菜单开启/关闭防抖功能；

19.接口功能：执法记录仪可通过Type-C接口传输数据及充电；

20.录制文件编码要求：设备应具备H.264和H.265编码方式；

21.宽动态功能：执法记录仪具有宽动态功能，宽动态能力综合评价得分应≥90分；

22.录像加密功能：执法记录仪支持录像视频加密，加密录像 可通过本机播放；

23.存储：内置存储≥128G；

24.时间校正功能：连接上位机时通过管理软件自动同步时间，本机不能修改时间。

25.投标产品执法记录仪取得可靠性试验且试验运行时间MTBF≥50000小时；（投标人需出具完全满足的承诺函加盖投标人公章 格式自理）

26.为保证产品使用安全，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，所投产品制造商需具备：取得CMMI软件能力成熟度五级认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书；（投标人需出具完全满足的承诺函加盖投标人公章 格式自理）

（三）采购数量为不低于50台（具体采购数量签订合同时确定），含相应数量的执法记录仪本体和电池、充电器、背夹、数据线等配件。

★（四）质量要求

1.执法记录仪技术要求中1-21项须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心依据《GA/T947.2-2015 单警执法视音频记录系统第二部分：执法记录仪》出具的产品检测报告做为评审和响应依据（**检测报告复印件加盖投标人公章**）。

2.投标人在中标后签订合同前需提供制造商关于本项目的售后服务承诺函原件（格式自理），并提供技术要求中25-26项相关证明文件复印件加盖制造商公章，如无法提供则视为无效中标；

3.供应商需提供厂家《公安部警用装备采购中心入围通知书》（**投标时提供承诺函，中标后提供相应的证明材料**）。

4.供应商需提供参选产品属国产品牌的相关证明材料（**投标时提供承诺函，中标后提供相应的证明材料**）。

（五）售后服务与保障

1.所采购的执法记录仪应提供完善的售后服务和保修服务，保障设备在使用过程中的稳定性和可靠性。

2.在使用过程中如遇到任何问题或故障，供应商应提供及时的技术支持和维修服务，通常要求提供至少终身的保修服务。

3.定期对设备进行维护和保养，确保设备的长期稳定运行，如在保修期内有软件升级，供货商需免费对本次采购的执法记录仪进行软件升级。

4.采购方实际需要的情况下，为执法人员提供设备使用培训，确保设备高效使用。

5.供应商需派遣技术人员保障所购产品中的执法数据能够与现有执法数据采集设备实现传输和存储。

（六）结算方式：供应商配送完毕经采购人验收合格后，供应商提供正式发票15个工作日内一次性对公转账结算。

（七）采购供应商的数量：1家。

（八）报单价：供应商报价满足产品要求、产品参数的总价（含税金、配送、售后服务等费用），此次采购**报单台价格**为准。

（九）售后服务及保障

1.供应商应提供至少2年的质保期，在使用过程中如遇到任何问题或故障，应在收到报修服务24小时内提供技术支持和维修服务，并在5个工作日内完成维修，不能维修的应提供同等型号的新机更换服务。质保期满后，供应商提供免费的维修服务，配件按成本价收取。（**供应商需提供承诺函）**。

2.定期对设备进行维护和保养，确保设备的长期稳定运行，如在保修期内有软件升级，供货商需免费对本次采购的执法记录仪进行软件升级。

3.采购方实际需要的情况下，为执法人员提供设备使用培训，确保设备高效使用。

4.供应商需派遣技术人员保障所购产品中的执法数据能够与现有“致业”执法数据采集设备实现传输和存储。

5.供应商与采购人签订保密协议，供应商在提供维保等服务时，严格按照保密协议执行，保证采购人信息及数据不外泄。

“★”实质性要求，出现负偏离或不满足视为未对询价文件作实质性响应。供应商提供的相应证明材料复印件，并加盖公司公章。

**七、投标人资格要求**

**（一）资格条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）其他要求：**

无

供应商提供的相应证明材料复印件均应内容完整、清晰，并加盖公司公章。

**八、报名方式**：采取电话报名，电话028-84885650（咨询电话）。

**九、报名时间：**2025年 4月30日至 2025年5月7日上午09时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）。

**十、报价文件的获取：**报名后投标供应商自行在四川省川西监狱门户网站上下载。

**十一、报价文件要求及递交时间、地址:**询价文件符合公告规范要求。2025年5月9日上午9时45分起至10时00分前将报价文件（正本）一份胶装密封采用**直接送达**至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号办公楼218室何女士收（封面注：“**执法记录仪报价**”）联系电话：028-84885083（监督电话）。逾期送达文件将被拒绝。

**十二、评审方式**：以满足询价文件罗列的物资及要求，从投标文件响应本“询价公告”第六询价的内容及要求项作为**要求的供应商**中采取**最低评标价法**进行评审。

**十三、联系方式**

联系人：罗先生 联系电话：028-84885650

地 址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村（具体地点在百度或高德地图导航搜索“苗溪公司”）

附件：询价文件

 四川省川西监狱

 2025年4月28日

**询价文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：年月 日

**第一部分：资格性响应文件（格式）**

**一、法定代表人/单位负责人授权书**

：

本授权声明： （供应商名称）（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目（采购项目编号：）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：。

授权代表（被授权人）签字：。

联系电话：

供应商名称：（单位盖章）。日 期：年月日。

1. **承诺函**

：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**三、商业信誉承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称:(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：年月日

**四、****具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：年月日

**五、近三年没有重大违法记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：年月日

**六、 其他资格性证明材料**

（格式自拟）

## 七、投标产品技术配置参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 磋商文件要求 | 响应文件要求 | 偏离说明 |
| 1 | 外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应≥IP68 |  |  |
| 2 | 硬件要求：设备的质量（外接设备除外）≤160g。颜色：设备外表主体颜色应为黑色。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸应≤90mm×65mm×35mm（长×宽×高）；屏幕：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in，显示屏最大亮度应≥400cd/m2； |  |  |
| 3 | 开机时间：执法记录仪开机时间应≤3s。 |  |  |
| 4 | 电池工作时间及充电时间：设备采用可更换或不可更换电池供电，单块电池连续摄录时间应≥10h，充电时间应≤3.5h。 |  |  |
| 5 | 一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。并可通过一次按键实现720P、1080P、1440P、4K四种分辨率之间的切换。 |  |  |
| 6 | 视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在四种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2560×1440、3840×2160）条件下均应≥140°。 |  |  |
| 7 | 视频性能：在视频分辨率3840×2160下，视频分辨力应≥1000线。 |  |  |
| 8 | 几何失真：执法记录仪记录的视频在本机所有分辨率条件下几何失真均应≤6%。 |  |  |
| 9 | 照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片在本机最高分辨率条件下的照片分辨力应≥2000线，在本机所有分辨率条件下的照片分辨力应≥1400线。 |  |  |
| 10 | 耐久性：电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示及开关≥2000次。跌落试验：执法记录仪裸机跌落高度应≥2000mm，任意6个面各跌落5次。试验后执法记录仪应无损坏。 |  |  |
| 11 | 夜视：执法仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。 |  |  |
| 12 | 预录功能：具有预录功能，且能在预录触发前≥30s的视音频信息。 |  |  |
| 13 | 重点文件标记：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 |  |  |
| 14 | 日志记录：设备应能对开关机时间、摄录时间、照相时间等操作进行日志记录。 |  |  |
| 15 | 语音播报：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录音、摄录、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及正点报时功能。 |  |  |
| 16 | 紧急摄录：执法记录仪在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。 |  |  |
| 17 | 定时/延时拍照功能：样机具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间。 |  |  |
| 18 | 防抖设置功能：设备可通过菜单开启/关闭防抖功能。 |  |  |
| 19 | 接口功能：执法记录仪可通过Type-C接口传输数据及充电。 |  |  |
| 20 | 录制文件编码要求：设备应具备H.264和H.265编码方式。 |  |  |
| 21 | 宽动态功能：执法记录仪具有宽动态功能，宽动态能力综合评价得分应≥90分。 |  |  |
| 22 | 录像加密功能：执法记录仪支持录像视频加密，加密录像 可通过本机播放。 |  |  |
| 23 | 存储：内置存储≥128G。 |  |  |
| 24 | 时间校正功能：连接上位机时通过管理软件自动同步时间，本机不能修改时间。 |  |  |
| 25 | 投标产品执法记录仪取得可靠性试验且试验运行时间MTBF≥50000小时。 |  |  |

注：1．供应商需对磋商文件第3章除“商务要求”外的其他内容逐一应答，以上表格格式行可增减。

2．注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。如与询价文件技术相关条款无偏离，须逐条应答。如有正偏离条款，请将正偏离条款逐条应答；有负偏离，均视为未满足招标文件要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字）：

日 期：

**第二部分：其他响应文件（格式）**

**一、报单价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 备注： |
| 执法记录仪 |  |  |  |

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

1.报价保留小数点后两位。

2.综合单价是指完成该项目所需的所有费用，（含配送、税金、售后服务等费用）。