两狱一所大门外来人员登记系统和人脸比对系统开发服务采购项目比价公告

**一、项目基本情况**

1.项目编号：DYJY-BJ-2025-0402

2.项目名称：两狱一所大门外来人员登记系统和人脸比对系统开发服务采购项目

3.预算金额：35490.00元

4.最高限价：35490.00元

5.采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 限价（元） | 最高限价合计（元） |
| 1 | 外来人员登记系统（含配套人证校验终端一体机） | 1 | 台 | 4300 | 4300 |
| 2 | 配套专用终端一体机身份证阅读器 | 1 | 台 | 1750 | 1750 |
| 3 | 配套录像机 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 4 | 配套人脸抓拍摄像头 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 5 | 配套摄像头支架 | 1 | 个 | 40 | 40 |
| 6 | 人脸比对系统（含配套终端） | 2 | 台 | 4750 | 9500 |
| 7 | 安装施工 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 8 | 网络费用 | 1 | 项 | 14400 | 14400 |
| 备注：1.详细技术参数等要求见附件；2.该项目包含货物、运输、安装、调试、维护、税费等所有费用。 |

**二、报名方式**

报名供应商通过向邮箱scsdyjy\_cgb@126.com发送“项目名称、单位名称、姓名、电话号码”信息进行报名。

**三、提交的文件资料（密封）**

报名供应商应认真阅读公告的所有内容，务必按要求完整提供以下资料文件，并全部加盖单位鲜章，同时在密封文件袋封皮醒目处写明参与比价项目名称。

1.报价函原件;

2.承诺函原件;

3.授权委托书、法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（如是法人代表本人不需要提供授权委托书）;

4.营业执照复印件（报名供应商应具有实施项目所必需的资质、设备及专业技术能力）。

**四、文件提交截止时间和地点**

1.截止时间：2025年4月30日10时00分00秒（北京时间）;

2.提交地点：由于单位管理需要，暂不接受供应商直接进入采购人单位内递交文件，可邮寄或直接送到采购人单位门口后再电话告知（邮寄请选择顺丰快递，邮寄地址：德阳市旌阳区黄许镇两狱一所德阳监狱；收件人：采购办彭老师；联系电话：0838-3820833）。

**五、比价时间和评审办法**

1.比价时间：2025年4月30日10时00分00秒（北京时间）;

2.比价地点：四川省德阳监狱1031办公室;

3.比价小组：由采购单位需求部门、固定资产管理部门、财务部门人员组成;

4.比价评审办法：满足实质性响应的最低价中标;

5.确定成交供应商：采购人根据比价小组提出的书面评审报告确定成交供应商（价格相同者，由监督部门监督采取抽签决定供应商），并将采购结果公告1个工作日，若无质疑或投诉，即为成立，采购人向成交供应商发出成交通知书;

6.采购人有权在下述情况发生时，终止比价，并重新安排比价：

（1）报名供应商所提交资料不符合公告要求的;

（2）有效报名供应商不足三家的;

（3）发现报名供应商串标或围标的（一经发现取消其重新参加比价资格）;

（4）比价结果无合格供应商的。

**六、联系方式**

联系人：彭老师

电话：0838-3820833

地址：德阳市旌阳区黄许镇两狱一所德阳监狱

附件：

技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号、技术参数、服务内容及相关要求 |
| 1 | 外来人员登记系统（含配套人证校验终端一体机） | 1.采用嵌入式linux系统，采用≥8英寸触摸屏，采用全贴合工艺，分辨率≥1280\*800，流明度≥520cd/㎡；2.设备采用200W像素双目相机，可见光摄像头最大分辨率1920\*1080，适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别，摄像头能物理调节上、下拍摄角度，范围为180°并可以通过设备端或WEB端配置图像翻转；3.设备支持语音音量大小调节，支持TTS自定义语音播报认证结果，可配置TTS播报计划，可配置4个时间段，分别播报不同的语音；4.设备支持通过身份证内照片与现场抓拍人员照片比对，人脸比对平均时间应＜200ms（1:1比对人脸），最大人脸识别距离＞2m，最小人脸识别距离＜0.2m，准确率＞99.99%；5.设备离线支持≥10000个用户，≥50000张卡片容量，≥100000笔事件记录存储，≥50000个密码，本地保存抓拍照片≥10000张，本地保存的黑名单≥100000条；6.设备支持人脸、刷卡（M1、CPU卡序列号、NFC和二代身份证），支持卡片/人脸任意两种凭证复合认证；7.设备具有LAN网络通讯，≥1个RS-485串口，≥1个RS-232串口，≥1个RJ45，≥3个USB接口，≥1个内置扬声器，≥1个SIM卡槽，≥1个开关机键。 |
| 2 | 配套专用终端一体机身份证阅读器 | 1.可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；2.通信接口：公安标准USB接口。 |
| 3 | 配套录像机 | 1.HDMI和VGA支持单路≥8K（7680×4320）和≥1080P（1920×1080）异源输出；2.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；3.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；4.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；5.支持最大接入带宽≥128Mbps，最大存储带宽≥128Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。支持≥4路视频流人脸识别或≥8路图片流人脸识别；6.具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口，具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥4路报警输入接口、≥1路报警输出接口。可内置≥3块SATA接口硬盘，实际配置≥1块4T硬盘。 |
| 4 | 配套人脸抓拍摄像头 | 1.智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于8-32mm，最低照度需满足彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；2.支持不少于4种智能资源切换，至少包括：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车辆抓拍模式，支持同时检测同时检测≥60张人脸，人脸比对模式支持≥9个人脸库的管理、≥15万张人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防，支持黑名单比对成功报警输出；3.全结构化模式至少支持人体（至少包括运动方向、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣颜色、下装颜色、上衣类型、下装类型）、人脸（至少包括性别、年龄、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子）、机动车（至少包括车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型）抓拍及属性识别；4.内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；5.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；6.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；7.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；8.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。 |
| 5 | 配套摄像头支架 | 壁装配套支架 |
| 6 | 人脸比对系统（含配套终端） | 通过公安网与公安系统连接，配置应CPU≥12代I3，主板≥H610M,内存≥16G-3200,硬盘≥256G SSD,电源≥300W,键鼠，显示器≥22寸显示器。 |
| 7 | 安装施工 | 摄像头安装、线路铺设连接 |
| 8 | 网络费用 | 1.VPN视频专网100M/年；2.公安网100M/年。 |

报价函

我单位关于 采购项目报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号、技术参数、服务内容等 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额： 元（大写： ） |

备注：本报价含人工费、运输费、安装费和税费等所有费用。

报价单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

报价时间： 年 月 日

承诺函

对于贵方的 采购项目，我方已认真阅读公告的全部内容，接受公告的所有内容，对本次比价活动作出实质性响应，并郑重承诺:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.近年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.产品质量保证:配送货物质量必须符合国家相关标准，并符合国家“三包”规定，并认真对待质量投诉;

7.报价承诺:所供商品货物价格均为市场低价，不高于市场同期零售均价;

8.售后服务承诺:若遇到不符合订单要求的或者损坏的(供方引起的)商品货物，我方负责更换，因此而造成的损失，由我方承担;

9.报价人与其他报价人之间，单位负责人不为同一人，而且不存在直接控股、管理关系;

10.供应商如成交后无故放弃，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目;

11.供应商如成交后，采购产品与评审时的参数出现不一致的情况，或不具备该项目所应有的资质、设备及专业技术能力，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目，相关责任和损失由供应商承担;

12.成交供应商的工作人员，必须严格遵守采购人单位相关规章制度，如出现违反规章制度人员，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目;

13.成交如为施工或特种设施维护安装等项目，成交供应商应严格要求施工人员遵守施工规章制度和监狱有关规定，确保施工过程安全，并签订安全施工承诺书，对施工安全负全面责任。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假或违约行为，依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

承诺单位(盖章):

年   月   日

授权书

我单位负责人 授权 为投标报价人代表，代表我方参加 采购项目的报价，全权代表我代为处理比价过程的一切事宜。投标人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可并对此承担责任。

投标报价人代表无转委权。特此授权。

授权方(签字或盖章)：

接受授权方(签字或盖章)：

年 月 日

身份证复印件（附后）

附：单位负责人、委托代理人的身份证正反面复印件，若单位负责人为投标报价人则不需要授权书，附单位负责人的身份证正反面复印件即可。