**询价文件**

 **项目名称：四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）采购**

**编号：2025-Q063**

 **四川省南宝山服饰有限公司**

**2025年8月**

# 第一部分 询价邀请（公告）

根据四川省南宝山服饰有限公司总体工作安排，拟开展四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）询价采购，资金来源为监狱企业自筹。现将四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）采购通过询价方式采购，邀请合格的供应商参与。

**一、询价公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）采购 |
| 采购单位 | 四川省南宝山服饰有限公司 |
| 获取询价文件时间 | 2025年8月14日 9:00至2025年8月18日 17:00 |
| 响应文件递交地点 | 四川省南宝山服饰有限公司生产工作洽谈室 |
| 响应文件开启时间 | 2025年8月19日14:00 |
| 响应文件开启地点 | 四川省南宝山服饰有限公司生产工作洽谈室 |
| 联系人及联系方式： |
| 项目联系单位 | 公司办 |
| 项目联系电话 | 028-88808053 |
| 采购单位 | 四川省南宝山服饰有限公司 |
| 采购单位地址 | 成都市邛崃市临邛镇土陶村（导航搜索：邛崃市黄叶茶楼） |
| 邮箱报名格式 | 项目名称+报名单位全称+代理人姓名+联系电话 |

**二、投标人资格条件要求**

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2.具有有效的营业执照等相关证件和相应的资质；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.法律、行政法规规定的其他条件；

5.本项目不接受联合体参与采购活动。

**三、投标规定**

1．询价地点：邛崃市临邛镇大东街669号（四川省南宝山服饰有限公司）生产工作洽谈室。

2．授权代表（可由法人代表担任）须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席，否则，其投标将被拒绝。

3.询价谈判响应文件份数：正本壹份

**4.项目投标控制价：14441.00元**

询价人：四川省南宝山服饰有限公司

地址：四川省邛崃市临邛镇大东街669号

联系人：王先生、吴女士

联系电话：028- 88808053

#

# 第二部分 询价须知

**一、项目概况**

四川省南宝山服饰有限公司拟对2号无阀滤池滤料进行更换，按照计划，需要采购一批材料，为此需要确定材料供应商，确保项目滤料供应。

1. **采购清单**

|  |
| --- |
| 采购清单 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格（mm） | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合价/元 |
| 1 | 石英砂垫层 | Φ16-32 | 450 | kg |  |  |
| 2 | 石英砂垫层 | Φ8-16 | 250 | kg |  |  |
| 3 | 石英砂垫层 | Φ4-8 | 250 | kg |  |  |
| 4 | 石英砂垫层 | Φ2-4 | 250 | kg |  |  |
| 5 | 石英砂垫层 | Φ1-2 | 250 | kg |  |  |
| 6 | 石英砂垫层 | Φ0.6-1.2 | 1000 | kg |  |  |
| 7 | 锰砂滤料 | Φ0.6-1.2 | 2800 | kg |  |  |

**三、商务要求**

1.交货要求：自合同签订之日起10个工作日内完成；

2、支付方式：交货完成并通过验收后，一次性付清合同款项。

3、中标合同价包含材料的生产、运输、填装、清场、税金、原有过滤罐废料清运等全部费用。

四、技术要求

1、国家或行业主管部门对供应商和产品的技术标准、质量标准等有强制性规定的，必须符合其要求，同时满足使用方供货要求。

 2、填装操作人员需具备饮用水类健康证。

3、供应商所提供的货物到场后，经使用方检查合格后才能填装。

**五、未尽事宜合同约定**

**六、评选方式**

1.报名供应商按照询价文件第三部分内容编制投标文件，编制完成的投标文件用文件袋包装，在封套封口处加盖企业鲜章，询价当天向询价人提交。投标文件只需正本一份。

2.实质性审查：采购人对被邀请供应商所提交资质证明文件进行实质性审查，供应商资质符合项目要求的，才能进入报价部分评审；资质不符合项目要求的，为废标。

4.唱标：在现场监督人员监督下，当场对被邀请人提交的报价进行现场宣读。

5.报价评审：根据符合采购需求、质量和服务相等且不超过我方最高限价，报价最低的原则确定成交供应商。如出现多名供应商报价一致且为最低报价，则现场随机抽签确定中选人。

6.询价人向所有被邀请人当场宣布评比结果，宣布询价结束。

7．经过询价确定中选候选人后，询价人不对其他未中选的被邀请人，就评比过程和未能中选原因作任何解释。

**七、其他要求**

中选企业必须遵守甲方监管场所各项规章制度，同时，参与企业在报价时充分考虑存在的困难和风险，合理编制报价。

# 第三部分 报价文件格式

**报价单**

四川省南宝山服饰有限公司**：**

（被邀请人全称）授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）采购。在分析了相关资料和实际情况后，我公司愿以人民币元，大写：参与该项目，完成项目（公告）工作内容。

|  |
| --- |
| 采购清单 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格（mm） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 石英砂垫层 | Φ16-32 | 450 | kg |  |  |  |
| 2 | 石英砂垫层 | Φ8-16 | 250 | kg |  |  |  |
| 3 | 石英砂垫层 | Φ4-8 | 250 | kg |  |  |  |
| 4 | 石英砂垫层 | Φ2-4 | 250 | kg |  |  |  |
| 5 | 石英砂垫层 | Φ1-2 | 250 | kg |  |  |  |
| 6 | 石英砂垫层 | Φ0.6-1.2 | 1000 | kg |  |  |  |
| 7 | 锰砂滤料 | Φ0.6-1.2 | 2800 | kg |  |  |  |
|  | 合计（人民币） | 小写：元； |
| 大写：元。 |

如我方中标，我方承诺：

按合同条件完成工作内容。

以上为我方参加询价的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚。

被邀请人：（盖单位章）

地址：

联系方式：

年 月 日

# 证明文件

（营业执照、填装操作人员饮用水类健康证等

相关证明文件复印件加盖企业鲜章）

# 法定代表和授权代表身份证复印件

（盖企业鲜章）

# 法定代表人授权委托书（格式）

 四川省南宝山服饰有限公司(采购人名称)：

(投标人名称)法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为本公司授权代表，参加贵单位组织的四川省南宝山服饰有限公司2号无阀滤池滤料更换（第三次）采购的投标。授权代表在本次询价中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。授权代表无转委托权，本授权书自 年月日签字生效。

特此声明。

投标人名称： (加盖公章)

法定代表人： (签字或盖法定代表人印章)

授权代表： (签字)

年 月 日